**SABİT MANTAR / SABİT BABA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Aşağıdaki şartnamenin amacı; belediye sınırları içerisinde kaldırım kenarlarına araçların park edilmesini önlemek, cadde ve sokakların kaldırım kenarlarının daha şık görünmesini sağlamaktır.**

1. **Sabit mantar bariyerlerin toplam boyu zeminden itibaren 700 mm olmalıdır.**
2. **Sabit mantar bariyer dış çapı 170 mm olmalıdır.**
3. **Sabit mantar bariyer et kalınlığı 5 mm olmalıdır.**
4. **Sabit mantar bariyer tabanında flanş olmalı ve en az 5 noktadan çelik dübel ile monte edilebilmelidir.**
5. **Sabit mantar bariyer kaplaması 304 paslanmaz olmalıdır. (kesinlikle boya ve ya kaplama olmamalıdır)**
6. **Sabit mantar bariyerlerin üst kısmında 50 mm eninde reflektif kırmızı bant olmalı ve yaya ve sürücülerin dikkatini çekmelidir. (OPSİYONEL)**
7. **Sabit mantar bariyer montajı yapılırken 30x30 ebadında, 30 cm derinliğinde çukur açılmalı ve sabit mantar bariyer teraziye alındıktan sonra en az C 35 beton dökülmelidir.**
8. **Sabit mantar bariyerlerin üst yüzeyinde ilgili kurumun lazer baskılı logosu olmalı ve etiket şeklinde olmamalıdır. (OPSİYONEL)**
9. **Sabit mantar bariyerin tabanında kullanılan tüm cıvata, somun ve saplama cıvataları paslanmaz malzemeden olmalıdır.**